**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Γ.Χ.Κ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ημισυνθετικό λιπαντικό βενζινοκινητήρα SΑΕ  10 W/40 (συσκευασία 4 λίτρων) | Ημισυνθετικό λιπαντικό βενζινοκινητήρων  API SN/CF, ACEA A3/B4, VW502.00,/505.00, MB 229.1 |  |  |
| 2. | Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SΑΕ  10 W/40 (συσκευασία 20 λίτρων) | ACEA Ε9/Ε7, MB 228,51, VOLVO VDS-4 , API CK-4/SN, MAN M3277, MTU type 3, DAF HP-2 |  |  |
| 3. | Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα κινητήρα SΑΕ 20 W/50 (συσκευασία 10 ή 20 λίτρων) | API CI-4/CF-4/CF-2/SL, ACEA E7 A3/B4, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3 |  |  |
| 4. | Λιπαντικό υδραυλικού συστήματος ISO 68  (συσκευασία 20 λίτρων ) | DIN 51524 PART II/III HVLP, ISO 6743-4 HV, DENISON HF-0/HF-2, US STEEL 126 |  |  |
| 5. | Συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SΑΕ  10 W/30 (συσκευασία 20 λίτρων) | API SJ , IASO MB MO33MOT136, MA-2 |  |  |
| 6. | Λάδι μείξης για δίχρονους κινητήρες 2Τ (συσκευασία 1 λίτρου) | JASO- FB, ISO -L- EGB,- NMMA TC-W3 , CERTIFICATION NAMBER RL-92002B, |  |  |
| 7. | Λιπαντικό βενζινοκινητήρα  SΑΕ 5W/30  (συσκευασία 4 ή 5 λίτρων) | API CJ-4/CI-4+/CI-4, ACEA E9/E7/E6, MB 228.51, MB 228.5, VOLVO NDS -4 |  |  |
| 8. | Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46  (συσκευασία 20 λίτρων) | DIN 51524 PART II/III HVLP, ISO 6743-4 HV, DENISON HF-0/HF-1/HF-2 |  |  |
| 9. | Υδατώδες διάλυμα ουρίας 32.5%/AdBlue/AUS32  (Adblue)(συσκευασία 20 λίτρων) | ISO 22241, DIN 70070 |  |  |
| 10. | Αιθέρας εκκίνησης πετρελαιοκινητήρα 400 ml | ---------- |  |  |
| 11. | Υγρό κυκλώματος ψύξης έτοιμα για χρήση (Paraflou) (συσκευασία 4 λίτρων ) από -15οCως 104ο C | BS 6580, ASTM D3306, AFNOR NF R15-601 |  |  |
| 12. | Υγρά φρένων  (συσκευασία 1 λίτρου) | DOT -4, DOT -3,  SAE J 1703/ J 1704 |  |  |
| 13. | Σπρέι αντισκωριακό  (συσκευασία 500ml) | ----------------- |  |  |
| 14. | Λιπαντικό ATF Flud type A (συσκευασία 4ή 5 λίτρων) | MB 236.12-MB 236.14, Caterpillar TO-2, Komatsu Dresser B22-004, VOLVO 97340 97325 & 97335 FORD ESP-M2C 138-CJ ESP-M2C1166-H SQM-2 C9010-A &WSP MC185-A, GM Dexron IIE, Dexron III |  |  |
| 15. | Απιονισμένο νερό (κατάλληλο για μπαταρίες αυτοκινήτων)  (συσκευασία 4 λίτρων) | Πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. 1232/91 (ΦΕΚ 25 Β΄/21-05-92) |  |  |
| 16. | Υγρά υαλοκαθαριστήρων  250 ml | ---------- |  |  |
| 17. | Βαλβολίνη 75-80w συνθετική  (συσκευασία 20 λίτρων) | API GL-4/GL-5, MIL 2105D, MT-1 |  |  |
| 18. | Βαλβολίνη 75-90w συνθετική  (συσκευασία 20 λίτρων) | API GL-5, MT-1, MIL-PRF-2105E, ZF - TE ML |  |  |
| 19. | Βαλβολίνη 80-90w συνθετική  (συσκευασία 20 λίτρων) | API GL-4/GL-5, MT-1, MAN 342 |  |  |

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ