ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

| Εργασίες συντήρησης/διαχείρισης | Ενδεικνυόμενα Απαιτούμενα μέσα | Απάντηση Προμηθευτή ΝΑΙ/ΟΧΙ |
| --- | --- | --- |
| Κούρεμα χλοοτάπητα\* | 1x χειροδηγούμενα κυλινδρικά μηχανήματα πλάτους κοπής >85 cm, ένα εκ των οποίων με ανταλλακτικές κασέτες βούρτσας, εξαραιωτή και ριζοτομών. |  |
| 1 x χειροδηγούμενα περιστροφικά μηχανήματα κοπής 90 cm, με οπίσθιο κύλινδρο για το καθάρισμα του γηπέδου μετά από αγώνα ή έντονη προπόνηση. |  |
| 1 x επικαθήμενο Triplex χλοοκοπτικό |  |
| Λίπανση\* | 1 x χειροδηγούμενοι φυγοκεντρικοί λιπασματοδιανομείς |  |
| Ελκυστήρες/Τρέιλερ | 1 x αυτόματο τρακτέρ (<50 hp) με μπαλονέ λάστιχα |  |
| 1 x trailer |  |
| Ψεκασμός\* | 1 x αυτοκινούμενο ψεκαστήρα τύπου Macneet |  |
| 2 x ψεκαστήρες πλάτης |  |
| Σπορά | 1 x επισπορέα τουλάχιστον 1,2 m |  |
| Αμμοδιανομή | 1 x φερόμενο αμμοδιανομέα |  |
| 1 x φερόμενη σβάρνα 1,5 m |  |
| Διαγράμμιση | 1 x γραμμοχαράκτη 120 mm διπλού κυλίνδρου |  |
| Βούρτσισμα/σκούπισμα/κυλίνδρισμα | 2 x χειροδηγούμενες σκούπες |  |
| 1 x φερόμενη βούρτα 2,2 m |  |
| 1 x φερόμενo κύλινδρο 2,4 m |  |
| Αερισμός | 1 x αναρτόμενο aerator βάθους εφαρμογής 200 mm και ενός μικρότερου βάθους επέμβασης 75 mm |  |
| Αερισμός\* | 1 x αυτοκινούμενος αεριστήρας χαμηλού βάθους τύπου Toro 648 /redexim carrier ή αντίστοιχο. |  |
| Μασίφ καρφιά |  |
| Καρφιά τύπου καρότου |  |
| Εξαραίωση/Ριζοτομή | 2 x scarifying/verti-cutting κασέτες στα χλοοκοπτικά μηχανήματα |  |
| Επιφανειακή αφαίρεση/εξαραίωση | 1 x Scarifier τύπου Peruzzo ή αντίστοιχα |  |

* *Απαιτείται απάντηση του συμμετέχοντα για τη διάθεση ανάλογου εξοπλισμού.*
* *Γίνονται αντίστοιχα μέσα, κατόπιν τεκμηρίωσης των συμμετεχόντων.*

…../…../…..

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ